Приложение №2 к Договору

 № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на поставку средств индивидуальной защиты и специальной одежды

**1.Требования к поставляемому товару**

1.1.Товар: средства индивидуальной защиты и специальная одежда согласно Спецификации (Раздел 2).

1.2.Условия доставки: поставка Товара осуществляется партиями, за счет средств Поставщика в соответствии с Перечнями СИЗ №1, №2, №3, №4 (Раздел 4), по следующим адресам:

• 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2.;

 • 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера,1;

 • 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Советская, 5;

 • 685000, г.Магадан, Морской торговый порт, Административное здание.

 1.3.Срок поставки: Поставщик обязуется передать Товар Заказчику в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней с момента заключения договора.

1.4.Требования к функциональным и качественным характеристикам товара:

1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным и не восстановленным.

1.4.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, требованиям экологической безопасности, санитарным нормам, техническим условиям, техническим описаниям и другой нормативно-технической документации закрепляющей требования к качеству соответствующего вида Товара.

1.4.3. Поставляемый Товар должен иметь комплект соответствующих документов: копия сертификата, инструкция (памятка) на русском языке и иные документы, предоставляемые при поставке соответствующего вида Товара.

1.5.Требования к безопасности товара: должен отвечать требованиям безопасности, установленным Техническими регламентами таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 и ТР ТС № 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878. Безопасность поставляемого Товара должна быть обеспечена посредством выполнения требований нормативно-технической документации, регламентирующей условия производства, хранения и использования Товара.

1.6.Требования к таре и упаковке товара: должен отвечать требованиям безопасности, установленным Техническими регламентами таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Поставляемый Товар должен иметь целостную упаковку, обеспечивающую его полную сохранность, предотвращающую от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также предохраняющую от атмосферных влияний. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями ГОСТ, действующих стандартов, технических условий для соответствующего вида продукции.

**2. Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиетовара | Образец  | Кол-вопоставляемого товара |
| 1 | **Костюм мужской, утепленный «Бавария»**ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температурСпецодежда для защиты от пониженных температур воздуха – Тн, 4 класса защиты (для эксплуатации в I-IV и особом и климатическом поясах).**Куртка мужская утепленная.**Удлиненная куртка с застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний (шириной не менее 6см) ветрозащитный клапаны на потайные кнопки. Карманы прорезные: нагрудные на молнии и накладной слева, нижние под клапаном и наклонные «листочки». В борте вертикальный карман на молнии. Карманы на подкладке. Слева полукольцо для крепления мелких предметов, которые можно разместить в накладном кармане. Рукава на манжетах со вставками эластичной тесьмы, с усилительными налокотниками, с полушерстяными напульсниками (длинной не менее 6 см) внутри. Кулиски для регулирования объема: капюшон, линия талии, низ куртки. Воротник-стойка (высотой не менее 8 см) и верх внутренней планки утеплены высококачественным флисом (пр-во Италия). Съемный утепленный капюшон регулировками по объему и лицевому вырезу, пристегивающийся на молнию. Места, наиболее подверженные загрязнению – темного цвета.Необходимо выполнить нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины и на левую сторону грудной области. *Эмблема для нанесения на куртку:* *- размер эмблемы для нанесения на грудь 135мм х 25мм**- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.**Способ нанесения эмблемы – трафаретная печать(шелкография).***Полукомбинезон мужской утепленный.**Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан с липкой лентой велькро. Бретели с эластичной тесьмой. Боковые карманы с бочком и накладной нагрудный карман. Объемные усилительные наколенники – защита от истирания. Эластичная тесьма по линии талии для удобства и хорошей посадки на фигуре. Внизу полукомбинезона молнии в боковых швах и внутренние манжеты с латексной резинкой для сцепления с обувью.Ткань верха: смесовая 67% полиэстер, 33% хлопок с биверным плетением c масло- и водоотталкивающей отделкой Teflon® фирмы DuPont, плотность 252 г/кв.м.Утеплитель: Тинсулейт® P100, 3 слоя.Подкладка: 100% полиэстер.Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.Цвет: сочетание светло-коричневого и темно-коричневого. | Размеры:104-108/182-188 – 1 компл.112-116/170-176 – 1 компл. | **2 компл.** |
| 2 | **Сапоги зимние мужские «Топпер»**ТР ТС 019/2011ТУ 2595-001-15169704-2005Для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясахОбеспечивают теплозащиту до –40°С. Голенище изготовлено из дублированного полотна «Оксфорд» с водоотталкивающей пропиткой. Верхняя часть голенища имеет манжет с продежкой, препятствующий попаданию внутрь обуви снега, влаги, пыли и различных предметов. Нижняя часть голенища усилена вставками из натуральной кожи. Сапоги надежно фиксируются на ноге при помощи регулируемого по длине ремня с застежкой на контактную ленту велькро.Галоша с защитной носочной частью ударной прочностью МУН 15 выполнена из морозостойкой резины на основе нитрильного каучука и устойчива к воздействиям агрессивной среды – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей и кислот концентрации до 20%. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Ходовой слой (протектор) снабжен металлическими шипами, обеспечивает хорошее сцепление с обледенелыми и замасленными поверхностями.Вкладная стелька состоит из двух слоев: верхний – иглопробивное полотно, нижний – вспененный полиэтилен толщиной 4 мм, обеспечивающий должную теплоизоляцию и способствующий отводу влаги. Конструкция сапога выполнена с надежной герметизацией швов соединения галоши и голенища. Сапоги комплектуются вкладными чулками из пятислойного материала, одним из слоев является металлизированная пленка, выполняющая функцию мощного теплоизолятора.Верх обуви: дублированное полотно оксфорд с водоотталкивающей пропиткой.Галоша: морозостойкая резина на основе нитрильного каучука.Цвет: черный.Высота: 42 см. | Размеры: 42 – 1 пара44 – 3пары | **4 пары** |
| 3 | **Костюм мужской летний «Техно» (**ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87)Куртка + полукомбинезон.Нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины. Размер (мм) 280 х 75Нанесение эмблемы учреждения на левую сторону грудной области. Размер (мм) 135 х 25Куртка с застежкой на молнию и планку с потайными кнопками. Накладные нагрудные карманы с клапанами, закрывающиеся на ленту Велькро, боковые карманы в рельефах. Рукава на манжетах с локтевым швом. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. На спине складки для свободы движения. Пояс с эластичными вставками по бокам. Полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы и с гульфиком на молнии в среднем шве. Карманы накладные 2 на груди и 2 кармана для инструмента на правой половинке полукомбинезона с внешней стороны. Эластичная тесьма на талии.Световозвращающая лента на рукавах и по низу полукомбинезона.Необходимо выполнить нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины и на левую сторону грудной области. *Эмблема для нанесения на куртку:* *- размер эмблемы для нанесения на грудь 135мм х 25мм**- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.**Способ нанесения эмблемы – трафаретная печать(шелкография).***Ткань:** смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.**Цвет: темно-синий, отделка – коричневый.** | Размеры:96-100/158-164 – 2 компл.96-100/170-176 – 7 компл.96-100/182-188 – 2 компл.104-108/170-176 – 17 компл.104-108/182-188 – 12 компл.112-116/170-176 – 12 компл.112-116/182-188 – 5 компл.120-124/170-176 – 3 компл.120-124/182-188 – 2 компл.128-132/182-188 – 1 компл. | **63 компл.** |
| 4 | **Ботинки мужские кожаные «Дэнвер»**Цвет: черный.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ Р 12.4.187-97Верх обуви: кожа натуральная с полиуретановым покрытием.Подкладка: полиамидное полотно с водоотталкивающей мембраной J-Tex.Подносок: термопласт.Подошва: однослойная, полиуретан.Метод крепления: литьевой.  | Размеры:40 – 4 пары41 – 5 пар42 – 12 пар43 – 14 пар44 – 5 пар45 – 8 пар46 – 2 пары |  **50 пар** |
| 5 | **Фартук-сарафан женский (бордовый)**ТР ТС 017/2011ГОСТ 25294-2003V-образная горловина, накладные карманы.Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.Цвет: бордовый. | Размеры:96-100/158-164 – 1шт.96-100/170-176 – 1шт.104-108/158-164 – 1шт.112-116/158-164 – 2шт.112-116/170-176 – 2шт. | **7 шт.** |
| 6 | **Жилет сигнальный «Габарит» повышенной видимости 2-го класса.**Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.219-99 ССБТ. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования. Материал трикотажное полотно, полиэстер -100%, плотность не менее 110г/м².Отделка: световозвращающая лента ширина 5см.**Цвет: флуоресцентный желтый.**Необходимо выполнить нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины и на левую сторону грудной области. *Эмблема для нанесения на куртку:* *- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.**Способ нанесения эмблемы – трафаретная печать (шелкография).* | L – 2шт.XL – 7шт.XXL – 5шт. | **14 шт.** |
| 7 | **Перчатки трикотажные с точечным ПВХ - покрытием.** Класс вязкинениже 13-го. Защитное точечное напыление (протектор) на ладонной части. Материал: хлопок не менее 70%, полиэфир не менее 20%.Цвет: белыйСоответствие требованиям ГОСТ 12.4.246-2008 ССБТ Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний. | Размер - 10 | **1000 пар** |

**3. Эмблема**

Эмблема для нанесения на куртку:

- размер эмблемы для нанесения на грудь 135мм х 25мм;

- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.

****

**4. Условия поставки**

**Перечень СИЗ №1(Ванино)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | 112-116/170-176 | 1 | 1 | 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2.; |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | 44 | 3 | 3 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 96-100/170-17696-100/182-188104-108/170-176104-108/182-188112-116/170-176112-116/182-188120-124/170-176 120-124/182-188128-132/182-188 | 3114995111 | 44 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 4041 4243 44 45 46  | 2299462 | 34 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 96-100/158-164112-116/158-164112-116/170-176 | 121 | 4 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | LXLXXL | 135 | 9 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 700 | 700 пар |

**Перечень СИЗ №2 (Николаевск-на-Амуре)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | - | 0 | 0 | 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера,1; |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | - | 0 | 0 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 104-108/170-176104-108/182-188112-116/170-176120-124/182-188 | 1121 | 5 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 434445 | 211 | 4 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 104-108/158-164 | 1 | 1 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | - | 0 | 0 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 100 | 100 пар |

**Перечень СИЗ №3 (Де-Кастри)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | - | 0 | 0 |  682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Советская, 5; |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | - | 0 | 0 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 96-100/158-16496-100/170-176104-108/170-176104-108/182-188112-116/170-176120-124/170-176 | 111112 | 7 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 40424345 | 2121 | 6 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 104-108/158-164 | 1 | 1 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | - | 0 | 0 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 100 | 100 пар |

**Перечень СИЗ №4 (Магадан)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | 104-108/182-188 | 1 | 1 |  685000, г.Магадан, Морской торговый порт, Административное здание. |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | 42 | 1 | 1 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 96-100/158-16496-100/170-17696-100/182-188104-108/170-176104-108/182-188 | 13111 | 7 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 414243 | 321 | 6 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 96-100/170-176 | 1 | 1 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | LXL | 14 | 5 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 100  | 100 пар |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | **Поставщик** |
| Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Татаринов «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. мп |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. мп |