Приложение №2 к Договору

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на поставку средств индивидуальной защиты и специальной одежды

**1.Требования к поставляемому товару**

1.1.Товар: средства индивидуальной защиты и специальная одежда согласно Спецификации (Раздел 2).

1.2.Условия доставки: поставка Товара осуществляется партиями, за счет средств Поставщика в соответствии с Перечнями СИЗ №1, №2, №3, №4 (Раздел 4), по следующим адресам:

• 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2.;

• 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера,1;

• 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Советская, 5;

• 685000, г.Магадан, Морской торговый порт, Административное здание.

1.3.Срок поставки: Поставщик обязуется передать Товар Заказчику в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней с момента заключения договора.

1.4.Требования к функциональным и качественным характеристикам товара:

1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным и не восстановленным.

1.4.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, требованиям экологической безопасности, санитарным нормам, техническим условиям, техническим описаниям и другой нормативно-технической документации закрепляющей требования к качеству соответствующего вида Товара.

1.4.3. Поставляемый Товар должен иметь комплект соответствующих документов: копия сертификата, инструкция (памятка) на русском языке и иные документы, предоставляемые при поставке соответствующего вида Товара.

1.5.Требования к безопасности товара: должен отвечать требованиям безопасности, установленным Техническими регламентами таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 и ТР ТС № 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878. Безопасность поставляемого Товара должна быть обеспечена посредством выполнения требований нормативно-технической документации, регламентирующей условия производства, хранения и использования Товара.

1.6.Требования к таре и упаковке товара: должен отвечать требованиям безопасности, установленным Техническими регламентами таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Поставляемый Товар должен иметь целостную упаковку, обеспечивающую его полную сохранность, предотвращающую от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также предохраняющую от атмосферных влияний. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с требованиями ГОСТ, действующих стандартов, технических условий для соответствующего вида продукции.

**2. Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Образец | Кол-во  поставляемого товара |
| 1 | **Костюм мужской, утепленный «Бавария»**  ГОСТ Р 12.4.236-2011 Одежда специальная для защиты от пониженных температур  Спецодежда для защиты от пониженных температур воздуха – Тн, 4 класса защиты (для эксплуатации в I-IV и особом и климатическом поясах).  **Куртка мужская утепленная.**  Удлиненная куртка с застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний (шириной не менее 6см) ветрозащитный клапаны на потайные кнопки. Карманы прорезные: нагрудные на молнии и накладной слева, нижние под клапаном и наклонные «листочки». В борте вертикальный карман на молнии. Карманы на подкладке. Слева полукольцо для крепления мелких предметов, которые можно разместить в накладном кармане. Рукава на манжетах со вставками эластичной тесьмы, с усилительными налокотниками, с полушерстяными напульсниками (длинной не менее 6 см) внутри. Кулиски для регулирования объема: капюшон, линия талии, низ куртки. Воротник-стойка (высотой не менее 8 см) и верх внутренней планки утеплены высококачественным флисом (пр-во Италия). Съемный утепленный капюшон регулировками по объему и лицевому вырезу, пристегивающийся на молнию. Места, наиболее подверженные загрязнению – темного цвета.  Необходимо выполнить нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины и на левую сторону грудной области.  *Эмблема для нанесения на куртку:*  *- размер эмблемы для нанесения на грудь 135мм х 25мм*  *- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.*  *Способ нанесения эмблемы – трафаретная печать(шелкография).*  **Полукомбинезон мужской утепленный.**  Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан с липкой лентой велькро. Бретели с эластичной тесьмой. Боковые карманы с бочком и накладной нагрудный карман. Объемные усилительные наколенники – защита от истирания. Эластичная тесьма по линии талии для удобства и хорошей посадки на фигуре. Внизу полукомбинезона молнии в боковых швах и внутренние манжеты с латексной резинкой для сцепления с обувью.  Ткань верха: смесовая 67% полиэстер, 33% хлопок с биверным плетением c масло- и водоотталкивающей отделкой Teflon® фирмы DuPont, плотность 252 г/кв.м.  Утеплитель: Тинсулейт® P100, 3 слоя.  Подкладка: 100% полиэстер.  Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.  Цвет: сочетание светло-коричневого и темно-коричневого. | Размеры:  104-108/182-188 – 1 компл.  112-116/170-176 – 1 компл. | **2 компл.** |
| 2 | **Сапоги зимние мужские «Топпер»**  ТР ТС 019/2011  ТУ 2595-001-15169704-2005  Для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах  Обеспечивают теплозащиту до –40°С. Голенище изготовлено из дублированного полотна «Оксфорд» с водоотталкивающей пропиткой. Верхняя часть голенища имеет манжет с продежкой, препятствующий попаданию внутрь обуви снега, влаги, пыли и различных предметов. Нижняя часть голенища усилена вставками из натуральной кожи. Сапоги надежно фиксируются на ноге при помощи регулируемого по длине ремня с застежкой на контактную ленту велькро.  Галоша с защитной носочной частью ударной прочностью МУН 15 выполнена из морозостойкой резины на основе нитрильного каучука и устойчива к воздействиям агрессивной среды – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей и кислот концентрации до 20%. Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими элементами. Ходовой слой (протектор) снабжен металлическими шипами, обеспечивает хорошее сцепление с обледенелыми и замасленными поверхностями.  Вкладная стелька состоит из двух слоев: верхний – иглопробивное полотно, нижний – вспененный полиэтилен толщиной 4 мм, обеспечивающий должную теплоизоляцию и способствующий отводу влаги. Конструкция сапога выполнена с надежной герметизацией швов соединения галоши и голенища. Сапоги комплектуются вкладными чулками из пятислойного материала, одним из слоев является металлизированная пленка, выполняющая функцию мощного теплоизолятора.  Верх обуви: дублированное полотно оксфорд с водоотталкивающей пропиткой.  Галоша: морозостойкая резина на основе нитрильного каучука.  Цвет: черный.  Высота: 42 см. | Размеры:  42 – 1 пара  44 – 3пары | **4 пары** |
| 3 | **Костюм мужской летний «Техно» (**ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87)  Куртка + полукомбинезон.  Нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины.  Размер (мм) 280 х 75  Нанесение эмблемы учреждения на левую сторону грудной области.  Размер (мм) 135 х 25  Куртка с застежкой на молнию и планку с потайными кнопками. Накладные нагрудные карманы с клапанами, закрывающиеся на ленту Велькро, боковые карманы в рельефах. Рукава на манжетах с локтевым швом. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. На спине складки для свободы движения. Пояс с эластичными вставками по бокам.  Полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы и с гульфиком на молнии в среднем шве. Карманы накладные 2 на груди и 2 кармана для инструмента на правой половинке полукомбинезона с внешней стороны. Эластичная тесьма на талии.  Световозвращающая лента на рукавах и по низу полукомбинезона.  Необходимо выполнить нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины и на левую сторону грудной области.  *Эмблема для нанесения на куртку:*  *- размер эмблемы для нанесения на грудь 135мм х 25мм*  *- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.*  *Способ нанесения эмблемы – трафаретная печать(шелкография).*  **Ткань:** смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.  **Цвет: темно-синий, отделка – коричневый.** | Размеры:  96-100/158-164 – 2 компл.  96-100/170-176 – 7 компл.  96-100/182-188 – 2 компл.  104-108/170-176 – 17 компл.  104-108/182-188 – 12 компл.  112-116/170-176 – 12 компл.  112-116/182-188 – 5 компл.  120-124/170-176 – 3 компл.  120-124/182-188 – 2 компл.  128-132/182-188 – 1 компл. | **63 компл.** |
| 4 | **Ботинки мужские кожаные «Дэнвер»**  Цвет: черный.  ТР ТС 019/2011  ГОСТ 12.4.137-2001  ГОСТ Р 12.4.187-97  Верх обуви: кожа натуральная с полиуретановым покрытием.  Подкладка: полиамидное полотно с водоотталкивающей мембраной  J-Tex.  Подносок: термопласт.  Подошва: однослойная, полиуретан.  Метод крепления: литьевой. | Размеры:  40 – 4 пары  41 – 5 пар  42 – 12 пар  43 – 14 пар  44 – 5 пар  45 – 8 пар  46 – 2 пары | **50 пар** |
| 5 | **Фартук-сарафан женский (бордовый)**  ТР ТС 017/2011  ГОСТ 25294-2003  V-образная горловина, накладные карманы.  Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.  Цвет: бордовый. | Размеры:  96-100/158-164 – 1шт.  96-100/170-176 – 1шт.  104-108/158-164 – 1шт.  112-116/158-164 – 2шт.  112-116/170-176 – 2шт. | **7 шт.** |
| 6 | **Жилет сигнальный «Габарит» повышенной видимости 2-го класса.**  Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.219-99 ССБТ. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования.  Материал трикотажное полотно, полиэстер -100%, плотность не менее 110г/м².  Отделка: световозвращающая лента ширина 5см.  **Цвет: флуоресцентный желтый.**  Необходимо выполнить нанесение эмблемы учреждения на верхнюю часть области спины и на левую сторону грудной области.  *Эмблема для нанесения на куртку:*  *- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.*  *Способ нанесения эмблемы – трафаретная печать (шелкография).* | L – 2шт.  XL – 7шт.  XXL – 5шт. | **14 шт.** |
| 7 | **Перчатки трикотажные с точечным ПВХ - покрытием.**  Класс вязкинениже 13-го. Защитное точечное напыление (протектор) на ладонной части. Материал: хлопок не менее 70%, полиэфир не менее 20%.  Цвет: белый  Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.246-2008 ССБТ Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний. | Размер - 10 | **1000 пар** |

**3. Эмблема**

Эмблема для нанесения на куртку:

- размер эмблемы для нанесения на грудь 135мм х 25мм;

- размер эмблемы для нанесения на спину 280мм х 75мм.

****

**4. Условия поставки**

**Перечень СИЗ №1(Ванино)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | 112-116/170-176 | 1 | 1 | 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2.; |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | 44 | 3 | 3 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 96-100/170-176  96-100/182-188  104-108/170-176  104-108/182-188  112-116/170-176  112-116/182-188  120-124/170-176 120-124/182-188  128-132/182-188 | 3  1  14  9  9  5  1  1  1 | 44 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 40  41  42  43  44  45  46 | 2  2  9  9  4  6  2 | 34 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 96-100/158-164  112-116/158-164  112-116/170-176 | 1  2  1 | 4 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | L  XL  XXL | 1  3  5 | 9 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 700 | 700 пар |

**Перечень СИЗ №2 (Николаевск-на-Амуре)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | - | 0 | 0 | 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера,1; |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | - | 0 | 0 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 104-108/170-176  104-108/182-188  112-116/170-176  120-124/182-188 | 1  1  2  1 | 5 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 43  44  45 | 2  1  1 | 4 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 104-108/158-164 | 1 | 1 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | - | 0 | 0 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 100 | 100 пар |

**Перечень СИЗ №3 (Де-Кастри)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | - | 0 | 0 | 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул. Советская, 5; |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | - | 0 | 0 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 96-100/158-164  96-100/170-176  104-108/170-176  104-108/182-188  112-116/170-176  120-124/170-176 | 1  1  1  1  1  2 | 7 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 40  42  43  45 | 2  1  2  1 | 6 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 104-108/158-164 | 1 | 1 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | - | 0 | 0 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 100 | 100 пар |

**Перечень СИЗ №4 (Магадан)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размер | Количество | Общее кол-во | Адрес поставки |
| 1 | Костюм мужской, утепленный «Бавария» | 104-108/182-188 | 1 | 1 | 685000, г.Магадан, Морской торговый порт, Административное здание. |
| 2 | Сапоги зимние мужские «Топпер» | 42 | 1 | 1 |
| 3 | Костюм мужской летний «Техно» | 96-100/158-164  96-100/170-176  96-100/182-188  104-108/170-176  104-108/182-188 | 1  3  1  1  1 | 7 |
| 4 | Ботинки мужские кожаные «Дэнвер» | 41  42  43 | 3  2  1 | 6 |
| 5 | Фартук-сарафан женский (бордовый) | 96-100/170-176 | 1 | 1 |
| 6 | Жилет сигнальный – класс 2. | L  XL | 1  4 | 5 |
| 7 | Перчатки трикотажные с ПВХ. | 10 | 100 | 100 пар |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | **Поставщик** |
| Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Татаринов  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.  мп |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.  мп |